**СООО «САМСОНОВ И КНУДСЕН»** предлагает **БИТУМНЫЙ ПОРОШОК**,состоящий из битума нефтяного и минеральных примесей с содержанием битума 70-80%.

**Цена за 1 тонну 60 USD**

Области применения:

* дорожное строительство и ремонт
* изоляционные работы
* кровельные работы
* производство кровельных и изоляционных материалов (рубероида, мастик, праймера и т.д.)

Реализуемый битумный порошок производится путем переработки битумосодержащих отходов мягкой кровли. C 1970-х гг. такого вида продукт применяется в дорожном строительстве и ремонте в США.

Используя битумный порошок для




***производства*** ***асфальтобетонной*** ***смеси***

рекомендуется применять до 5% битумного порошка от общей массы смеси.

При ***ямочном ремонте дорог*** удобно осуществлять регенерацию старого асфальта, применяя битумный порошок с использованием инфракрасных горелок. При этом непосредственно на ремонтном участке старый асфальт нагревается в мобильных установках, в него добавляется битумный порошком (3 кг битумного порошка на 1м3 смеси), после перемешивания при определенной температуре смесь готова для ямочного ремонта.

В дорожном строительстве и ремонте данный продукт можно также применять для ***устройства основания дороги*** ***(подгрунтовки)****.*С помощью спецтехники или вручную



битумный порошок наносится на поверхность из расчета 3 кг на 1м2.

*Дорожное покрытие, произведенное с использованием битумного порошка, обладает высокой трещиностойкостью, прочностью, пластичностью, устойчивостью к образованию колеи, практически нулевым водопоглащением и водопроницаемостью.*

При ***кровельных работах*** битумный порошок можно применять для ремонта мягких кровель по ВИР-технологии и для изоляционных работ.

Из битумного порошка можно ***производить*** ***кровельные и изоляционные материалы*,**такие какрубероид, мастика, праймер.

Доставка битумного порошка осуществляется в биг-бегах по 700-980 кг автомобильным, железнодорожным или морским транспортом.

У нас имеются результаты исследований нашего битумного порошка и технологический регламент по его применение.

***Экономьте свои средства и природные ресурсы, используя наш битумный порошок!!!***

**СООО «Самсонов и Кнудсен»**

**юридический адрес:** 247014 Беларусь, Гомельский район, Большевистский Поселковый Совет 1

**почтовый адрес:** 247014 Беларусь, Гомельский район, р.п. Большевик, ул. Советская, 34 а/я 11 **тел./факс** +375-232-94-81-38, 94-81-39

**моб.** +375-44-724-36-90; +375445351882

**email:** skbelarus@gmail.com

CMRA (www.shinglerecycling.org, www.cdrecycling.org) издала бюллетень с информацией по данной теме. NAPA (www.hotmix.org) разработала руководство по использован ию переработанных отходов мягкой кровли в

асфальтовых покрытиях.